Приложение 3

к Порядку содержания зеленых насаждений в Одинцовском муниципальном районе

**ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА**

**ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Отлично» | «Хорошо» | «Удовлетворительно» |
| Общие требования |
| Работы выполнены с особой тщательностью, профессиональным мастерством и техническими показателями, требуемыми нормативными документами и стандартами, или при улучшении предусмотренных проектом эксплуатационных показателей без увеличения сметной стоимости соответствующих видов работ  | Работы выполнены в полном соответствии с проектом, нормативными документами и стандартами  | Работы выполнены с малозначительными от-клонениями от технической документации, согласованным проектной организацией и заказчиком, но не снижающим показателей надежности, прочности, долговечности, внешнего вида и эксплуатационных качеств. Примечание. Работы, выполненные с отступлением от проектов или с нарушением агротехнических правил, подлежат переделке (исправлению)   |
| Устройство и капитальный ремонт газонов |
| Работы выполнены в полном соответствии с требованиями проектно-сметной и действующей нормативно-технической документации: - правильно спланировано и произведено рыхление основания на глубину не менее 10 см; - выполнены рекомендации по повышению плодородия растительногослоя; - выдержаны соотношения травосмесииз семян газонных трав; - соблюдены установленные нормы высева семян и глубина их заделки в почву; - произведены прикатывание и последующий полив (в среднем из расчета 10 л/кв. м); - четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона; - поверхность готового газона ровная, на 3-5 см ниже окаймляющего борта; - всходы семян равномерные и достаточной густоты, без примесей сорной растительности. На скрытые работы и качество использованных материалов в полномобъеме имеется необходимая документация. Замечания контролирующих лиц в процессе производства работ устранялись своевременно. Постоянно поддерживался высокий организационно-культурный уровень производства, последовательность в выполнении операций, своевременная уборка с объекта строительного мусора и т.д. | Требования те же.Допущены незначительные отклонения от требований, предъявляемых к оценке "отлично",но не повлиявшие на конечный результат (внешний вид готового газона):- местами неравномерное распределение толщины слоя растительного грунта (в пределах не более 10%); - наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытыхпри приемке; - замечания по ведению документации  | При производстве работ допущены: - неравномерное распределение толщины слоя растительного грунта(свыше 10%); - неравномерность всходов семян; - наличие нежелательных механических включений в состав грунта; - несвоевременное устранение замечанийконтролирующих лиц, записанных в журналепроизводства работ и предписаниях  |
| Посадка деревьев и кустарников |
| Заготовка (выкопка) посадочного материала произведена правильно: - соблюдены календарные сроки, размеры кома, минимально повреждена корневая система, местаповреждения зачищены и покрыты защитными средствами; - перед транспортировкой произведена упаковка кома у деревьев; - не допущены повреждения при транспортировке; - при производстве работ по посадке полностью соблюдены технология и последовательность их выполнения; - разбивка посадочных мест, ассортимент и возраст посадочного материала полностью соответствуют требованиям проекта, правильно соблюдены соотношения размеров ям (траншей), кроны размерам кома, температурный режим и др. При посадке внесен качественный растительный грунт (сертификат качества грунта), в зимнее время только талый, с незначительным количеством комков размером не более 15 см (не более 10%) от общего объема. Аккуратно и правильно выполнены работы по укреплению посаженных деревьев и оформлению лунок. Размеры кольев для крепления: толщина 30-50 мм в верхнем срезе, высота - до начала кроны. Размеры лунок по размерам посадочных мест. Произведен обязательный 3-кратный полив (20 л за один раз на стандартный саженец, 50 л на одно дерево с комом размером до 1 x 1 м, 100 лна одно дерево с размером кома более чем 1 x 1 м, 10 л на один куст, 40 л на 1 пог. м живой изгороди). После полива произведена окончательная правка деревьев и кустарника, при необходимости с добавкой растительного грунта. Правка и крепление деревьев, высаженных в зимний период, производятся весной после оттаивания почвы. На все виды скрытых работ и качество материалов представленная необходимая документация.  | Требования те же.При производстве работ по заготовке, транспортировке и посадке материала допущены незначительные повреждения веток, ствола. Места повреждениязачищены и закрашены масляной краской под цвет коры  | При производстве работ допущены: - механические повреждения посадочного материала, места повреждений не покрыты защитными средствами; - нарушения по ассортименту пород (несвоевременное пересогласование по взаимозаменяемости);- несоответствие размеров кольев; - нарушение норм полива; - несвоевременное устранение замечанийконтролирующих лиц, записанных в журналепроизводства работ и предписаниях  |