Приложение 3

к Порядку содержания зеленых насаждений в Одинцовском муниципальном районе

**ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА**

**ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Отлично» | «Хорошо» | | «Удовлетворительно» |
| Общие требования | | | |
| Работы выполнены с особой  тщательностью, профессиональным  мастерством и техническими  показателями, требуемыми  нормативными документами  и стандартами, или при улучшении  предусмотренных проектом  эксплуатационных показателей  без увеличения сметной стоимости  соответствующих видов работ | Работы выполнены  в полном  соответствии  с проектом,  нормативными  документами  и стандартами | | Работы выполнены с малозначительными от-клонениями от технической  документации,  согласованным  проектной  организацией  и заказчиком,  но не снижающим  показателей  надежности,  прочности,  долговечности,  внешнего вида  и эксплуатационных  качеств.  Примечание. Работы,  выполненные  с отступлением  от проектов или  с нарушением  агротехнических  правил, подлежат  переделке  (исправлению) |
| Устройство и капитальный ремонт газонов | | | |
| Работы выполнены в полном  соответствии с требованиями  проектно-сметной и действующей  нормативно-технической  документации:  - правильно спланировано  и произведено рыхление основания  на глубину не менее 10 см;  - выполнены рекомендации по  повышению плодородия растительного слоя;  - выдержаны соотношения травосмеси из семян газонных трав;  - соблюдены установленные нормы  высева семян и глубина их заделки  в почву;  - произведены прикатывание  и последующий полив (в среднем  из расчета 10 л/кв. м);  - четко соблюдены и выполнены  требуемые границы устроенного  газона;  - поверхность готового газона  ровная, на 3-5 см ниже  окаймляющего борта;  - всходы семян равномерные  и достаточной густоты, без  примесей сорной растительности.  На скрытые работы и качество  использованных материалов в полном объеме имеется необходимая  документация.  Замечания контролирующих лиц  в процессе производства работ  устранялись своевременно.  Постоянно поддерживался высокий  организационно-культурный уровень  производства, последовательность  в выполнении операций,  своевременная уборка с объекта  строительного мусора и т.д. | Требования те же. Допущены  незначительные  отклонения  от требований,  предъявляемых к  оценке "отлично", но не повлиявшие  на конечный  результат  (внешний вид  готового газона): - местами  неравномерное  распределение  толщины слоя  растительного  грунта  (в пределах  не более 10%);  - наличие  в небольшом  количестве  нежелательных  механических  включений  в составе грунта  (камней, корней  и т.д.), вскрытых при приемке;  - замечания  по ведению  документации | | При производстве  работ допущены:  - неравномерное  распределение  толщины слоя  растительного грунта (свыше 10%);  - неравномерность  всходов семян;  - наличие  нежелательных  механических  включений в состав  грунта;  - несвоевременное  устранение замечаний контролирующих лиц,  записанных в журнале производства работ  и предписаниях |
| Посадка деревьев и кустарников | | | |
| Заготовка (выкопка) посадочного  материала произведена правильно:  - соблюдены календарные сроки,  размеры кома, минимально  повреждена корневая система, места повреждения зачищены и покрыты  защитными средствами;  - перед транспортировкой  произведена упаковка кома у деревьев;  - не допущены повреждения при  транспортировке;  - при производстве работ по посадке полностью соблюдены технология и последовательность их выполнения;  - разбивка посадочных мест, ассортимент и возраст посадочного  материала полностью соответствуют  требованиям проекта, правильно  соблюдены соотношения размеров ям  (траншей), кроны размерам кома,  температурный режим и др.  При посадке внесен качественный  растительный грунт (сертификат качества грунта), в зимнее время только талый, с незначительным количеством комков размером не более 15 см (не более 10%) от общего объема. Аккуратно и правильно выполнены работы по укреплению посаженных деревьев и оформлению лунок. Размеры кольев для крепления: толщина 30-50 мм в верхнем срезе, высота - до начала кроны. Размеры лунок по размерам посадочных мест. Произведен обязательный 3-кратный полив (20 л за один раз на стандартный  саженец, 50 л на одно дерево с комом размером до 1 x 1 м, 100 лна одно дерево с размером кома более чем 1 x 1 м, 10 л на один куст, 40 л на 1 пог. м живой изгороди). После полива произведена окончательная правка  деревьев и кустарника, при необходимости с добавкой растительного грунта. Правка и крепление деревьев, высаженных в зимний период, производятся весной после оттаивания почвы. На все виды скрытых работ и качество материалов представленная необходимая документация. | | Требования те же. При производстве  работ по  заготовке,  транспортировке  и посадке  материала  допущены  незначительные  повреждения  веток, ствола.  Места повреждения зачищены  и закрашены  масляной краской  под цвет коры | При производстве  работ допущены:  - механические  повреждения  посадочного  материала, места  повреждений не  покрыты защитными  средствами;  - нарушения по  ассортименту пород  (несвоевременное  пересогласование по  взаимозаменяемости); - несоответствие  размеров кольев;  - нарушение норм  полива;  - несвоевременное  устранение замечаний контролирующих лиц,  записанных в журнале производства работ  и предписаниях |